EESchema-DOCLIB  Version 2.0
#
$CMP 2716
D SRAM 2KO
K SRAM 2KO
$ENDCMP
#
$CMP 6116
D SRAM 2KO
K SRAM 2KO
$ENDCMP
#
$CMP 74HC74
D Dual D FlipFlop, Set & Reset
K TTL DFF
F 74xx/74hc_hct74.pdf
$ENDCMP
#
$CMP 74LS04
D Hex Inverseur
K TTL not inv
$ENDCMP
#
$CMP 74LS08
D Quad And2
K TTL and2
$ENDCMP
#
$CMP 74LS09
D Quad And2 Open Collect
K TTL and2 OpenCol
$ENDCMP
#
$CMP 74LS10
D Triple Nand3
K TTL Nand3
$ENDCMP
#
$CMP 74LS11
D Triple And3
K TTL And3
$ENDCMP
#
$CMP 74LS123
D Dual retriggerable Monostable
K TTL monostable
$ENDCMP
#
$CMP 74LS20
D Dual Nand 4 inputs
K TTL Nand4
$ENDCMP
#
$CMP 74LS22
D Dual Nand 4 inputs Open Collect.
K TTL Nand4 OpenCol
$ENDCMP
#
$CMP 74LS40
D Dual Nand 4 inputs
K TTL Nand4
$ENDCMP
#
$CMP 74LS74
D Dual D FlipFlop, Set & Reset
K TTL DFF
F 74xx/74hc_hct74.pdf
$ENDCMP
#
$CMP 74LS93
D Divide by 2 & 8 counter
K TTL CNT CNT4
$ENDCMP
#
$CMP CONN_3X2
D Symbole general de connecteur
K CONN
$ENDCMP
#
$CMP LM741
D Op amp
K Ampliop
F AmpliOp.sch
$ENDCMP
#
$CMP MC6820
D Interface parallele 2 x 8 bits
K MPRO
$ENDCMP
#
$CMP NE566
D Function Generator
$ENDCMP
#
#End Doc Library
